新北市政府交通局交通維持計畫報告內容檢核表
案名： 
	項目
	內容
	說明
	撰寫單位自我檢核(註明報告書內之頁數)

	一、
工程
概要
	(一)工程名稱
	工程之名稱及建照執照號碼。
	

	
	(二)起造人
	起造人名稱及負責人、地址及電話資料。
	

	
	(三)監造人
	監造人名稱及負責人、地址及電話資料。
	

	
	(四)承造人
	承造人名稱及負責人、地址及電話資料、工地負責人及電話。
	

	
	(五)建築地號
	 
	

	
	(六)基地位處里辦公處
	里辦公處名稱、地址、里長姓名及聯絡電話。
	

	
	(七)建築基地位置
	基地地址及位置圖（標示相關道路及巷道名稱；應涵蓋基地至主要道路間進出動線）。
	

	
	(八)基地概要
	1、 基地面積。
2、 建築面積。
3、 開挖面積。
4、 總樓地板面積。
5、 建物高度：。
6、 停車位。
	

	二、
交通
現況
分析
	(一)周邊道路系統現況
	1、 基地位處都市計畫土地使用分區。
2、 基地周邊附近道路幾何特性，含路名、路寬、車道配置、分隔型式、標誌標線號誌現況及人行步道寬度等資料，並應以列表、平面圖及斷面圖方式呈現。 

3、 基地周邊附近交通管制現況及道路現況相片（含基地四周及基地至主要道路間進出動線之道路）。
	

	
	(二)周邊道路交通特性分析
	1、 基地周邊附近道路之道路路段及路口延滯服務水準分析，另交通特性調查應含以下資料： 

(1)針對施工影響範圍內之重要路段與路口，進行尖峰時間及必要時段之交通調查，並就流量、行駛速率及車流轉向之特性加以分析與說明。
(2)交通負荷現況：根據交通調查結果，進行路段及路口服務水準分析等。(相關內容應參考「交通工程手冊」及「台灣地區公路容量手冊」標準辦理。)

2、 行人設施現況應含以下資料： 

(1)施工影響範圍內之行人動線。 

(2)施工影響範圍內之行人設施（含人行道、騎樓、行人陸橋、地下道、行人穿越道線等）資料，並以平面圖表示。 

3、 大眾運輸系統現況：大眾運輸系統現況應以表列方式敘明以下資料，必要時並應製作圖表示： 

(1)施工影響範圍內之聯營、市轄公車及國道客運之站位資料（應以圖說標示各站位相對位置）。 

(2)施工影響範圍內之聯營、市轄公車及國道客運等路線資料。 

(3)以表列方式敘明施工影響範圍內之捷運站位、路線等資料。 

4、 停車系統現況：說明施工影響範圍內現況之停車格（位）數量及位置之圖示。
	

	三、
工程
內容
說明
	(1) 施工期間及施工時段 
	1、 施工期間：預定開工至完工日期（年月）及總工期日曆天；各項預定工程進度示意圖。 

2、 施工時段：大型施工車輛應避開尖峰時段（週一至週五上午六時三十分至九時及下午四時三十分至七時）進出工區。
	

	
	(2) 施工方法 
	工程結構、施工方式、工程項目流程圖、工程進度圖表。
	

	
	(3) 安全措施 
	1、 施工圍籬、行人安全通道及照明、施工大門及圍籬轉角警示燈及照明。 

2、 地下室開挖安全措施。 

3、 地上層結構施工安全措施。 

4、 施工車輛進出施工大門時安全措施。
	

	
	(4) 施工機具、材料、廢土進出方式 
	1、 進出方式： 

2、 時間及頻率： 

(1) 挖土、棄土作業。 

(2) 混凝土搗注作業。 

3、 其餘建材出入。
	

	
	(5) 占用道路施工範圍及時間 
	1、 開挖作業棄土車輛出車頻率預估表。
2、 各施工階段施工期間占用道路及工程車輛進出情形表。
	

	
	(6) 環境保護計畫 
	1、 工法選擇。
2、 設置清洗設備。
3、 綠化設施。
4、 道路維護。
5、 污水處理。
6、 噪音管制。
7、 塵土管制。
	

	四、
交通
維持
方案
	(1) 圍籬範圍及行人交通維持 
	1、 圍籬範圍。
2、 行人交通維持。
	

	
	(2) 大門位置及工程車輛進出交通維持 
	1、 大門位置：位置圖。
2、 工程車輛進出交通維持。
3、 工程車輛對外聯絡，主要動線對鄰近住戶敦親睦鄰及安全措施。
	

	
	(3) 挖土作業交通維持 
	1、 開挖數量、期程：
(1) 總挖土量。
(2) 總車次。
(3) 挖土時間及車輛出入頻率。
(4) 使用機械。
2、 挖土作業時間。
3、 棄土動線。
	

	
	(4) 混凝土搗注作業交通維持 
	1、 混凝土搗注作業占用道路。
2、 進出動線。
3、 交通維持。
	

	
	(5) 吊裝作業交通維持 
	1、 占用道路交通維持圖說。
2、 塔吊作業涵蓋區域及其地面交通維持圖說。
	

	
	(6) 其他施工階段占用道路交通維持 
	
	

	
	(7) 其他事項 
	
	

	五、
附錄
	(1) 建築執照 
	建築執照號碼核定影本、基地位置圖、地籍圖（含地號）、地下、地上結構平面、立面圖說。
	

	
	(2) 會勘議紀錄 
	檢附會議（勘）之書面紀錄。
	

	
	(3) 施工地點周邊道路及交通現況照片 
	檢附施工地點周邊道路之高解析彩色照片（可明顯判別路型、標線顏色，並標註拍攝方向及施工區域）。 
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